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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	长春市新阳光有机肥料有限公司扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘涛
	联系方式
	13390023800

	建设地点
	吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村

	地理坐标
	（125度9分12.249秒，43度38分0.776秒）

	国民经济

行业类别
	C2629其他肥料制造
	建设项目

行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业45.肥料制造262中其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	6000.00
	环保投资（万元）
	25.00

	环保投资占比（%）
	0.42
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《农安县哈拉海镇总体规划（2013-2030）》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，利用现有长春市新阳光有机肥料有限公司厂区进行扩建，用地性质为工业用地，能够满足《农安县哈拉海镇总体规划（2013-2030）》中相关要求。

	其他符合性分析
	1、与产业政策符合性分析

根据国家发改委第7号令《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目属于第一类鼓励类农林业中第17条“可再生资源综合利用：农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等），农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、再生资源综合利用、沼气发电、生物质能清洁供热、秸秆气化清洁能源利用工程、废弃菌棒利用、太阳能利用）及四十二、环境保护与资源节约综合利用中第3条“城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”，因此本项目符合国家产业政策要求。

2、与生态环境分区管控符合性分析

（1）生态红线

本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，经查询所在区域管控单元为农安县水环境农业污染重点管控，编号为ZH22012220006，本项目不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线
根据吉林省生态环境厅公开发布《吉林省2025年生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量为不达标区，本项目废气采取有效措施后能够达标排放；根据吉林省生态环境厅发布的2026年5月吉林省地表水国控断面水质月报中伊通河国控断面伊通河长春市的水质类别数据，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，本项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，本项目不涉及生产废水外排，对水环境质量底线影响不大。废气污染物采取污染防治措施后可以达标排放，固废暂存及处置符合环境管理要求，厂区内进行水泥地面防渗，不会对周围土壤环境造成较大影响，不会改变区域环境质量现状，因此建设项目不会突破环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目用电由市政供电管网统一供给；供水由厂区自打水井供给；利用现有长春市新阳光有机肥料有限公司厂区进行扩建，用地性质为工业用地，不占用耕地，因此本项目的建设不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单
根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》，本项目与吉林省总体准入要求符合性见下表1-1。

表1-1  与吉林省总体准入要求的相符性分析

管控领域

环境准入及管控要求

本项目情况
符合性
一、全省总体准入要求

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

本项目符合产业政策要求，本项目不属于“两高”行业。
符合
重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等行业
符合
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及
符合
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目已按有关要求申领了排污许可证（编号为91220122073636237H001U），于2026年5月6日办结变更手续，该简化管理的排污许可证内未对主要污染物进行总量控制。
符合
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目废气主要为恶臭气体不涉及特别排放限值相关要求。
符合
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目利用秸秆为原料生产绿化肥，使秸秆得到了综合利用。本项目不在集中式保护范围内，不会危害饮用水水源水质达标和水源安全

符合
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

符合
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及
符合
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

不涉及
依据相关法律法规和管理规范文件，按照自然资源、环境容量、城市相关规划及选址合理性等方面，分别制定能源开发拟建项目负面清单，以限制或禁止不符合环境保护要求的能源开发建设活动，从自然资源承载力角度，本项目不在其限制和禁止范围内，故项目不在吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单。

3、与长春市总体准入要求符合性分析

表1-2  本项目与长春市总体准入要求符合性分析
管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。

本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，符合农安县哈拉海镇总体规划。

符合

污染物排放管控
环境

质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。

本项目废气经采取环评报告中相关环保要求能够达标排放，不会对周围环境造成较大影响。
符合
水环境质量持续改善。2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到62.5%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。

本项目不涉及生产废水排放，不会对周围地表水环境造成影响。
符合
污染物

控制要求

实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。

不涉及

符合
全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。

不涉及
符合
加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。

不涉及
符合
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在30.20亿立方米内，2035年用水量控制在34.5亿立方米。

不涉及
符合
土地资源

2025年耕地保有量不低于17858.88平方千米；永久基本农田保护面积不低于14766.90平方千米；城镇开发边界控制在1475.54平方千米以内。

本项目利用现有长春市新阳光有机肥料有限公司厂区进行扩建，不占用耕地，不会使得耕地保有量降低。
符合
能源

2025年，煤炭消费总量控制在2711万吨以内。

不涉及

符合
其他

探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。

不涉及
符合
本项目位于农安县水环境农业污染重点管控区（编号为ZH22012220006），具体管控要求如下表。

表1-3 本项目与所在管控单元具体管控要求符合性分析

管控类型
管控要求
符合性分析
污染物排放管控
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
符合。
环境风险管控
污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。
符合。
本项目不属于污染地块，不属于土壤环境污染重点监管企业和危化品仓储企业。
资源开发效率
禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁止企业事业单位、其他生产经营者销售、燃用高污染燃料和新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。鼓励禁燃区内居民生活使用清洁能源；鼓励支持生物质燃料专用锅炉和生物质气化供热项目实施超低排放改造、燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造、轻质柴油燃用设施改用电能。
不涉及。

综上，本项目符合“三线一单”中的相关要求。

4、与《长春市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据《长春市生态环境保护“十四五”规划》中指出，推进农业废弃物回收利用处置体系建设。建立完善秸秆全量化处置长效机制，持续提高秸秆肥料化、饲料化、燃料化、原料化、基料化等“五化”利用能力。落实秸秆还田离田支持政策，加快实施“秸秆变绿煤”“秸秆变肉”工程，完善高效的秸秆收集体系和专业化储运网络，培育壮大一批产业化利用主体，推进生物质能热电联产项目尽快建成投产。加快推进污泥无害化处置和资源化利用。全面推进污泥无害化处置设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建。鼓励推广污泥减量化、资源化技术示范，加快专业化、规模化综合利用处置能力建设。鼓励污泥能量资源回收利用，并将污泥焚烧灰渣建材化利用。到2025年，实现城市生活污水处理厂污泥无害化处置全覆盖，污泥无害化处置率达到90%以上。

经过前文分析，本项目能够满足长春市生态环境分区管控的意见要求，本项目废气、废水及噪声经过采取相应环保措施后能够达标排放，固体废物能够得到合理的处置，不会对周围环境造成二次影响。本项目建设利用秸秆、生物质灰渣及城镇污水处理厂污泥（一般工业固体废物）制绿化肥使得秸秆、生物质灰渣及污泥得到合理的综合利用，能够符合《长春市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
4、与《长春市人民政府办公厅关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析

表1-4 本项目与所在管控单元具体管控要求符合性分析

要求
本项目
符合性
长春市空气质量巩固提升行动实施方案

11.推进重点行业深度治理.强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、工艺、技术和装备.对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。
本项目废气经过采取相应处理措施后能够达标外排。
符合
长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案

4.加快推进污泥无害化处置和资源化利用。县级及以上城市要全面推进污泥处理设施能力建设,现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建,保障污泥无害化处理处置达到国家要求。要统筹考虑污泥产生量和泥质,结合本地经济社会发展水平,选择适宜的处置技术路线,推进污泥资源化利用。
本项目建设目的为保证长春水务集团城市排水有限责任公司辖内污水处理厂产生的污泥在不能交由吉林省鹏鹞生物科技有限公司进行焚烧情况下，污泥可以得到合理处置。
符合
综上，本项目利用秸秆、生物质灰渣及污泥（一般工业固体废物）生产绿化肥，本项目运营期无废水外排。本项目固体废物均得到了合理处置。本项目能够符合《长春市人民政府办公厅关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》中相应要求。

5、与农用地土壤环境管理办法（试行）符合性分析
本项目利用生活污水处理厂污泥进行生产绿化肥，根据《农用地土壤环境管理办法（试行）》，第一条 为了加强农用地土壤环境保护监督管理，保护农用地土壤环境，管控农用地土壤环境风险，保障农产品质量安全，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规和《土壤污染防治行动计划》，制定本办法。本办法所称的农用地土壤环境质量类别划分和分类管理，主要适用于耕地。园地、草地、林地可参照本办法。

依据第十二条 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等，可能对土壤造成污染的固体废物。本项目利用城镇污水处理厂污泥经发酵生产的绿化肥，主要用于园林绿化，不在农用地使用。根据农安县国有林场与该单位签订的协议，在绿化肥符合《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》以及《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)标准要求可用于林地施肥，该林场林木为一般用材林，不涉及农产品质量安全，故本项目符合《农用地土壤环境管理办法（试行）》中相关管理要求。
6、《中华人民共和国农业农村部公告》第424号
根据《中华人民共和国农业农村部公告第424号》中有机肥料（NY/T 525-2021）中相关要求，该标准适用于以畜禽粪便、秸秆等有机废弃物为原料，经发酵腐熟后制成的商品化有机肥料。本文件不适用于绿肥、农家肥和其他自积自造自用的有机肥。

本项目绿化肥利用城镇污水处理厂污泥、秸秆及生物质灰等进行生产绿肥，不适用有机肥料（NY/T 525-2021）标准，本次环评不进一步进行分析。

7、与《关于进一步加强污泥无害化处理和资源化利用有关工作的通知》（吉发改环资联〔2023〕523号）符合性分析
表1-5 本项目与吉发改环资联〔2023〕523号符合性分析

要求
本项目
符合性
（四）积极推广污泥土地利用。鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、园林建设、废弃矿场以及非农用的盐碱地和沙化地。污泥作为肥料或土壤改良剂时，应严格执行相关国家、行业和地方标准。用于林地、草地、国土绿化时，应根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。
本项目利用城镇污水处理厂污泥进行生产绿化肥，用于林地绿化，依据农安县政府会议纪要，本项目施肥方式可以采用穴施、沟施和撒施，穴施标准为深度10厘米；沟施深度为20—30厘米，宽30厘米；撒施厚度不得超过3厘米，满足该区域土质及施肥要求；根据城镇污水处理厂提供的污泥检测报告，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表6限值要求。
符合
（七）推广能量和物质回收利用。遵循“安全环保、稳妥可靠”的要求，加大污泥能源资源回收利用。积极采用好氧发酵等堆肥工艺，回收利用污泥中氮磷等营养物质。
本项目积极采用好氧发酵工艺生产绿化肥，以达到充分回收利用污泥中氮磷等营养物质的目的。
符合
（十一）强化运输储存管理。污泥运输应当采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。推行污泥转运联单跟踪制度。需要设置污泥中转站和储存设施的，应充分考虑周边人群防护距离，采取恶臭污染防治措施，依法建设运行维护。严禁偷排、随意倾倒污泥，杜绝二次污染。
本项目污泥运输采用密闭车辆进行运输，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。
符合
（十二）强化监督管理。鼓励各地根据实际情况对污泥产中心，做好污泥去向追溯。强化污泥处理过程数据分析，优化运行方式，实现精细化管理。城镇污水、污泥处理企业应当依法将污泥去向、用途、用量等定期向城镇排水、生态环境部门报告。污泥填埋设施运营企业应按照国家相关标准和规范，定期对污泥泥质进行检测，确保达标处理。将污泥处理和运输相关企业纳入相关领域信用管理体系。
本项目运营期针对污泥采取转运联单跟踪制度。
符合
综上，本项目经采取以上措施后能够满足《关于进一步加强污泥无害化处理和资源化利用有关工作的通知》中相关管理要求。

8、与《长春市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》符合性分析
依据《长春市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》中7.推动农业废弃物利用处置指出全面推进秸秆综合利用。探索建立以镇、村、企业或经纪人为主体的秸秆收集储存体系，加大秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。大力推进秸秆还田“秸秆变肉”等重大工程,持续提高秸秆肥料化、能源化、饲料化、基料化、原料化利用能力。推动形成绿色低碳生活方式，促进生活源固体废物减量化、资源化。

本项目利用城镇污水处理厂污泥、秸秆及生物质灰渣进行生产绿化肥，可以推进秸秆综合利用并使得城市污水厂污泥得到减量化、资源化处理，本项目建设能够满足《长春市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》中相关要求。

9、与《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》符合性分析
根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》中3污泥处理处置过程管理的基本要求：污泥处理处置应执行全过程管理与控制原则。应从源头开始制定全过程的污染物控制计划，包括工业清洁生产、厂内污染物预处理、污泥处理处置工艺的强化等环节，加强污染物总量控制。工业废水排入市政污水管网前必须按规定进行厂内预处理，使有毒有害物质达到国家、行业或者地方规定的排放标准。在污泥处理处置过程中，可采用重金属析出及钝化、持久性有机物的降解转化及病原体灭活等污染物控制技术，以满足不同污泥处置方式的要求，实现污泥的安全处置。污泥运输应采用密闭车辆和密闭驳船及管道等输送方式。加强运输过程中的监控和管理，严禁随意倾倒、偷排等违法行为，防止因暴露、洒落或滴漏造成对环境的二次污染。城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将转运联单统计结果上报地方相关主管部门。

污泥处理处置运营单位应建立完善的检测、记录、存档和报告制度，对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，并将相关资料保存5年以上。应由具有相应资质的第三方机构，定期就污泥土地利用对土壤环境质量的影响、污泥填埋对场地周围综合环境质量的影响、污泥焚烧对周围大气环境质量的影响等方面进行安全性评价。污泥处理处置运营单位应严格执行国家有关安全生产法律法规和管理规定，落实安全生产责任制；执行国家相关职业卫生标准和规范，保证从业人员的卫生健康；制定相关的应急处置预案，防止危及公共安全的事故发生。

污泥处置方式的选择：污泥处置包括土地利用、焚烧及建材利用、填埋等方式。应综合考虑污泥泥质特征及未来的变化、当地的土地资源及环境背景状况、可利用的水泥厂或热电厂等工业窑炉状况、经济社会发展水平等因素，结合可采用的处理技术，合理确定本地区的主要污泥处置方式或组合。根据处置方式确定具体技术方案时，应进行经济性分析、环境影响分析以及碳排放分析。污泥土地利用：应首先调查本地区可利用土地资源的总体状况，按照国家相关标准要求，结合污泥泥质以及厌氧消化、好氧发酵等处理技术，优先研究污泥土地利用的可行性。鼓励将城镇生活污水产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，严格按国家相关标准进行土地利用。如果当地存在盐碱地、沙化地和废弃矿场，应优先使用污泥对这些土地或场所进行改良，实现污泥处置。用于土地改良的泥质应符合《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》GB/T24600的规定。应对改良方案进行环境影响评价，防止对地下水以及周围生态环境造成二次污染。当污泥经稳定化和无害化处理满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T23486 的规定和有关标准要求时，应根据当地的土质和植物习性，提出包括施用范围、施用量、施用方法及施用期限等内容的污泥园林绿化或林地利用方案，进行污泥处置。当污泥经稳定化和无害化处理达到《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》CJ/T 309 等国家和地方现行的有关农用标准和规定时，应根据当地的土壤环境质量状况和农作物特点及《土壤环境质量标准》GB15618，研究提出包括施用范围、施用量、施用方法及施用期限等内容的污泥农用方案，经污泥施用场地适用性环境影响评价和环境风险评估后，进行污泥农用并严格进行施用管理。 

污泥土地利用方案通常包括以上三种土地利用形式，每一种形式的利用量可考虑随季节等因素进行动态调整。当污泥以农用、园林绿化为土地利用方式时，可采用厌氧消化或高温好氧发酵等工艺对污泥进行处理。有条件的污水处理厂，应首先考虑采用污泥厌氧消化对污泥进行稳定化及无害化处理的可行性，污泥消化产生的沼气应收集利用。为提高能量回收率，可采用超声波、高温高压热水解等污泥破解技术，对剩余活性污泥在厌氧消化前进行预处理。当污水处理厂厌氧消化所需场地条件不具备，或污水处理厂规模较小时，可将脱水后污泥集中运输至统一 场地，采用厌氧消化或高温好氧发酵等工艺对脱水污泥进行稳定化及无害化处理。高温好氧发酵工艺应维持较高的温度与足够的发酵时间，以确保污泥泥质满足土地利用要求。如污泥泥质经处理后暂不能达到土地利用标准，应制定降低污泥中有毒有害物质的对策，研究土地利用作为永久性处置方案的可行性。

本项目利用城镇污水厂污泥进行生产绿化肥，用于林地绿化，采用的污泥为一般工业固体废物，能够满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T23486中相关标准要求，依据农安县政府会议纪要，本项目施肥方式可以采用穴施、沟施和撒施，穴施标准为深度10厘米;沟施深度为20-30厘米，宽30厘米；撒施厚度不得超过3厘米，满足该区域土质及施肥要求，本项目污泥运输采用密闭车辆进行运输，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，本项目运营期针对污泥采取转运联单跟踪制度。综上，本项目能够满足《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》中相关标准要求。
与《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）符合性分析

本项目利用城镇污水处理厂污泥进行生产绿化肥，用于林地绿化，依据农安县政府会议纪要，本项目采用的污泥应满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T23486中相关标准要求，本项目绿化肥产品按批次及时进行化验，保证出厂产品能够满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中相应指标要求。
11、与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》符合性分析
依据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》中相关要求，污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。污泥处理处置规划应纳入国家和地方城镇污水处理设施建设规划。污泥处理处置规划应符合城乡规划，并结合当地实际与环境卫生、园林绿化、土地利用等相关专业规划相协调。严格控制污泥中的重金属和有毒有害物质。工业废水必须按规定在企业内进行预处理，去除重金属和其他有毒有害物质，达到国家、地方或者行业规定的排放标准。鼓励符合标准的污泥进行土地利用。污泥土地利用应符合国家及地方的标准和规定。污泥土地利用主要包括土地改良和园林绿化等。鼓励符合标准的污泥用于土地改良和园林绿化，并列入政府采购名录。允许符合标准的污泥限制性农用。污泥用于园林绿化时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》(CJ248)的规定和有关标准要求。污泥必须首先进行稳定化和无害化处理，并根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。污泥以园林绿化、农业利用为处置方式时，鼓励采用厌氧消化或高温好氧发酵（堆肥）等方式处理污泥。高温好氧发酵处理污泥。鼓励利用剪枝、落叶等园林废弃物和砻糠、谷壳、秸秆等农业废弃物作为高温好氧发酵添加的辅助填充料，污泥处理过程中要防止臭气污染。污泥运输。鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单

制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。
综上，本项目利用城镇污水处理厂污泥进行生产绿化肥，用于林地绿化，依据农安县政府会议纪要，本项目绿化肥产品满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T23486中相关标准要求，原料污泥采用密闭槽车运至厂区现有防渗车间内，利用城市污水厂污泥、秸秆及生物质灰渣进行发酵生产绿化肥，本项目污泥运输、转运过程按要求建立污泥转运联单并及时将记录联单上报给当地相关管理部门，能够满足《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》中相关管理要求。
12、选址合理性分析

本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，用地性质为工业用地。利用现有长春市新阳光有机肥料有限公司厂区进行扩建，项目东侧为吉林省印真生物技术有限公司，隔吉林省印真生物技术有限公司120m为原农安县哈拉海镇社会服务中心遗留建筑物（根据调查，现已完成搬迁，无老人居住），南侧、西侧及北侧均为农田。

本项目厂界500m范围内无居民等环境敏感点。本项目不在生态保护红线范围内，符合生态环境分区管控相应要求。本项目运营期废水不外排，废气经过采取相应措施后能够达标外排，噪声经采取减振降噪措施后能够达标排放，固体废物经采取合理处置后不会对周围环境造成二次污染。本项目不会对周围环境造成较大影响，能够满足相应选址要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
长春水务集团城市排水有限责任公司所辖的污水处理厂产生的污泥交由吉林省鹏鹞生物科技有限公司进行雾化焚烧。吉林省鹏鹞生物科技有限公司日焚烧处理城市污水厂污泥量1200t/d（按80%含水率污泥计），年处理量为39.6万t/a，依据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》中6.2运营单位应严格执行国家有关安全生产法律法规和管理规定，落实安全生产责任制；执行国家相关职业卫生标准和规范，保证从业人员的卫生健康；应制定相关的应急处置预案，防止危及公共安全的事故发生。
为保证长春水务集团城市排水有限责任公司辖内污水处理厂产生的污泥在不能交由吉林省鹏鹞生物科技有限公司进行焚烧情况下，污泥可以得到合理处置，根据《长春水务集团城市排水有限责任公司应急污泥处置项目》招标公告，基于应急解决长春水务集团城市排水有限责任公司污泥处置要求，本项目拟将绿化肥产品进行扩建，扩建规模为年生产绿化肥8.25万吨，增加接收污泥9.9万吨，扩建后全厂绿化肥生产规模为26.75万吨，年接收处置污泥量为33.4万吨。为此，本次提出建设长春市新阳光有机肥料有限公司扩建项目。
2、项目概况

项目名称：长春市新阳光有机肥料有限公司扩建项目
建设性质：扩建

建设地点及周围环境情况：本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，用地性质为工业用地。利用现有长春市新阳光有机肥料有限公司厂区进行扩建，在现有厂界占地范围内，不新增占地。本项目厂界东侧为吉林省印真生物技术有限公司，隔吉林省印真生物技术有限公司120m为原农安县哈拉海镇社会服务中心遗留建筑物（根据调查，现社会服务中心已完成搬迁，无老人居住），南侧、西侧及北侧均为农田。本项目厂界500m范围内无居民等环境敏感点。本项目最近敏感点为南侧660m腰家屯。本项目所在地理位置详见附图1，本项目厂区周围环境情况示意图详见附图2。

项目总投资：6000万元。全部由企业自筹。
3、建设内容

本项目租赁的总占地面积为79300m2（租赁合同详见附件），本项目利用现有厂区进行扩建，不新增占地。根据实际调查，现有厂区南侧生产车间及厂区内地面已进行水泥硬化防渗，硬化面积为60000m2，北侧厂区（含在建的发酵车间3）暂未建成区域占地面积为19300m2，未进行地面水泥硬化。

由于本项目在原利用农安县海格污水处理厂、农安县第二污水处理厂及合隆镇污水处理厂等城市污水厂污泥23.5万t/a基础上新增加利用长春水务集团城市排水有限责任公司城市污水厂污泥9.9万t/a进行扩建生产绿化肥。根据现有项目实际调查，现有项目接收的污水处理厂污泥含水率在60~80%不同于原环评评价时含水率60%，含水率发生变化。本项目扩建后利用现有发酵车间进行生产，且由于现有项目接收污泥与新增产量污泥无法分区进行生产，基于实际情况，本次评价替代掉现有项目产量，按照扩建后全厂产品规模进行评价分析，本项目污水处理厂污泥含水率要求低于80%，考虑最不利情况，本次环评按照80%计算。

目前有机肥原料存在供应不足现状，本厂有机肥生产线面临停产，考虑到绿化肥若露天堆存，易引发环境风险，结合上述问题，企业提出调整已建成的有机肥粉剂搅拌车间、已建成的有机肥造粒车间的使用功能，作为成品绿化肥临时暂存库房，并将上述两座生产车间内有机肥生产设备陆续搬出。

两座已建成的生产车间（有机肥粉剂搅拌车间、有机肥造粒车间）均于2026年1月完成竣工验收手续，详见附件。
本项目工程组成详见下表。

表2-1  本项目工程组成一览表

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

发酵车间1
建筑面积为6000m2，用于绿化肥的发酵，地面防渗。
依托现有，建筑物高度为4m，为单层建筑。
发酵车间2

建筑面积为6000m2，用于绿化肥的发酵，地面防渗。

依托现有，建筑物高度为4m，为单层建筑。
发酵车间3

建筑面积为5600m2，用于绿化肥的发酵，地面防渗。

在建，建筑物高度为4m，为单层建筑。
辅助工程

办公室
建筑面积700m2
依托现有

临时休息室
建筑面积260m2
依托现有

储运工程

成品库房1

建筑面积10440m2
依托现有
成品绿化肥临时暂存库房1
建筑面积为6000m2，用于成品绿化肥暂存，已采取硬化防渗、防雨、防风、封闭措施，最大可暂存1.8万t成品绿化肥。
现有已建，建筑物高度为4m，为单层建筑。将原有机肥粉剂搅拌车间改为成品绿化肥临时暂存库房，有机肥生产设备陆续搬出。
成品绿化肥临时暂存库房2
建筑面积为10000m2，用于成品绿化肥暂存，已采取硬化防渗、防雨、防风、封闭措施，最大可暂存3万t成品绿化肥
现有已建，建筑物高度为4m，为单层建筑。将原有机肥造粒车间改为成品绿化肥临时暂存库房，有机肥生产设备陆续搬出。
危险废物贮存点
位于厂区西北侧，建筑面积20m2
依托现有
公用工程

供水

本项目不涉及新增用水。

排水

本项目不涉及废水外排。

供电

本项目供电由区域电网供给。

供暖

本项目绿化肥生产不用热，生活供暖采用电取暖。
环保工程

废气

本项目发酵废气分别经过车间设置的三套除臭喷淋措施+活性炭吸附装置处理后分别经过高为15m的排气筒排放，排气筒编号为DA003、DA007、DA008。
废水

本项目不涉及废水外排。
噪声

选用低噪声设备，安装减震垫、墙体吸声材料。

固废

本项目产生的固体废物主要为废活性炭，废活性炭经过集中收集后暂存于现有危险废物贮存点，交由有资质单位处置。
4、主要生产设备

根据建设单位提供的材料，设备组成详见下表。

表2-2  项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

翻抛机

XGFD/3000

台

6
现有4台，本次新增2台
2
铲车

--

台
6
现有4台，本次新增2台
3
风机

--

台

4
利用车间现有4台
5、主要原辅材料

根据建设单位提供的资料，本项目建设后全厂原辅材料消耗具体情况详见下表。

表2-3  本项目全厂主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

用量

单位
性状
包装形式及储存位置

备注

一

绿化肥

1

生活污水处理厂污泥
33.4
万t/a
含水率80%

封闭运输，直接堆存于发酵车间

农安县海格污水处理厂、农安县第二污水处理厂、合隆镇污水处理厂及长春水务集团城市排水有限责任公司所辖各污水处理厂污泥，污水处理厂污泥含水率为80%
2

生物质灰渣
9.55
万t/a
含水率为10%
堆存于发酵车间
外购
3
秸秆

（粉碎后）

3.17
万t/a

含水率为10%

堆存于发酵车间

周边种植户，外购已破碎的秸秆
4
除臭抑制剂

5
t/a

液体
堆存于发酵车间

外购；本项目选用的生物型除臭剂主要成分为天然植物提取液及微生物
注：根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单的公告，脱水污泥好氧发酵前须进行适当的预处理，以调节适宜的含水率、碳氮比(C/N)等参数并破碎成较小的颗粒。污泥发酵前，脱水污泥必须与填充料进行混合、破碎。混合破碎后物料的颗粒直径应<20mm，含水率为55%~60%，有机质含量>35%，C/N在20:1~30:1，pH值应调整至6.0-8.0之间。

本项目绿化肥所用污泥来源于农安县海格污水处理厂（该污水处理厂现接纳农安县城区生活污水和少量工业废水，污水组成约有90%生活污水，10%是工业废水）、农安县第二污水处理厂（只接收生活污水，不接收工业废水）及合隆镇污水处理厂（该污水处理厂现接纳生活污水和少量工业废水，污水组成约有88.95%生活污水，11.05%是工业废水）及扩建新增的长春水务集团城市排水有限责任公司所辖各城镇污水处理厂污泥（仅接纳生活污水）等污水厂产生的一般工业固体废物的污泥，不接收经鉴别属于危险废物的污泥。上述污水处理厂均定期委托有CMA认证资质的第三方检测单位进行污泥检测，检测报告详见附件。
6、产品方案

本项目主要从事绿化肥生产，绿化肥用于园林绿化，本项目产品方案如下表。

表2-4  本项目全厂产品方案一览表

序号

产品名称

单位

扩建后全厂绿化肥产能
规格

包装形式

备注
1

绿化肥 
万吨
26.75
粉剂状
散装
现有污泥接收能力23.5万吨/年，扩建后全厂接收污泥量为33.4万吨/年
根据农安县国有林总场与长春市新阳光有机肥料有限公司于2023年12月18日签订的《绿化肥施用合同》，本项目产品绿化肥质量需符合《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》以及《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)标准要求。

《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》第三节 污泥处理处置方案选择与评价中明确指出：“当污泥经稳定化和无害化处理满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T23486的规定和有关标准要求时，应根据当地的土质和植物习性，提出包括施用范围、施用量、施用方法及施用期限等内容的污泥园林绿化或林地利用方案，进行污泥处置。”
《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)中绿化肥产品质量指标详见下表：
表2-5  本项目绿化肥产品标准一览表

序号

指标

限值

1

pH
酸性土壤（pH＜6.5）

中性和碱性土壤（pH≥ 6.5）

2

含水率%
＜40
3

总养分分［总氮（以 N计）＋总磷（以P2O5 计）＋总钾（以K2O 计）］（%）

≥3
4

有机物含量
≥25%
5

粪大肠菌群菌值

＞0.01
6

蠕虫卵死亡率／%
＞95

7

总镉（mg/kg干污泥）

＜5
＜20

8

总汞（mg/kg干污泥）

＜5
＜15

9

总铅（mg/kg干污泥）

＜300
＜1000

10

总铬（mg/kg干污泥）

＜600

＜1000

11

总砷（mg/kg干污泥）

＜75

＜75

12

总镍（mg/kg干污泥）

＜100
＜200
13

总锌（mg/kg干污泥）

＜2000
＜4000
14
总铜（mg/kg干污泥）

＜800
＜1500
产品去向

本项目为绿化肥扩建项目，扩建后全厂年产绿化肥量为26.75万吨，为保证绿化肥销售及国有林场林地养分缺乏问题，依据2023年12月1日农安县政府会议纪要，本单位生产的绿化肥拟用于施用农安县国有林场，国有林场占地面积为9500公顷，现有林场需施肥林地面积为6500公顷。

根据农安县国有林总场与长春市新阳光有机肥料有限公司于2023年12月18日签订的《绿化肥施用合同》中规定：“施肥方式可以采用穴施、沟施和撒施，穴施标准为深度10厘米；沟施深度为20-30厘米，宽30厘米；撒施厚度不得超过3厘米。”林地一般年度施用量控制在6-8kg/m2，根据实际施肥经验值，本项目按6kg/m2计，故该林地需要绿化肥量为39万吨/年，可保证本项目绿化肥市场需求。
7、公用工程

（1）给水

本项目生产不用水，不新增劳动定员，不涉及新增生活用水。

（2）排水

不涉及。

（3）供热

本项目生产不用热。

（4）供电

项目用电由区域供电管网提供。

8、劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，由内部员工调配，3班制，每班8h，年工作250d。

9、项目建设期

本项目预计2026年7月开始建设，建设周期为1个月。
10、项目平面布置情况

本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，用地性质为工业用地。本项目利用现有厂区进行扩建，不新增占地。项目东侧为吉林省印真生物技术有限公司，隔吉林省印真生物技术有限公司120m为原农安县哈拉海镇社会服务中心遗留建筑物（根据调查，现已完成搬迁，无老人居住），南侧、西侧及北侧均为农田。本项目厂界500m范围内无居民等环境敏感点。本项目发酵车间位于厂区北侧，办公室位于厂区南侧，办公室位于厂区主导风向的侧上风向。本项目平面布局合理，周边交通便利，本项目平面布置详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、运营期工艺流程及产排污环节

本项目工艺流程简述如下：

1、发酵

绿化肥发酵：将污泥运入厂区内后直接卸入发酵车间与粉碎后的秸秆、生物质灰渣进行混合后发酵，用翻抛机对污泥、秸秆堆进行翻堆时即可起到污泥、秸秆及生物质灰渣混合作用。

原辅材料存储方式、位置及存储量简介：

本项目生产绿化肥原料主要为城市污水厂污泥、生物质灰渣、秸秆，本项目原辅料入场后均直接堆存于发酵车间内部，本项目所有城镇污水处理厂污泥含水率为80%，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中含水率要求，其流动性较差，不会自流。本项目扩建后发酵车间1、发酵车间2、发酵车间3均为绿化肥发酵车间，占地面积分别为6000m2、6000m2、5600m2，发酵车间封闭，发酵池总占地面积为17600m2，堆高为3~4m，总容积达到61600m3，本次扩建后全厂发酵工艺所用原料量合计为46.12万t/a（生活污水处理厂污泥33.4万t/a，秸秆3.17万t/a、生物质灰渣9.55万t/a），污泥原料含水率较高，但不会自流，在发酵前，污泥原料与生物质灰渣及秸秆混合搅拌后含水率控制在55%~60%范围内，在发酵车间内可迅速实现原料减容，发酵车间可容纳40天左右原料储存量要求。

本项目绿化肥发酵采用高温好氧发酵法，根据季节不同，每2-5天用翻抛机进行翻堆，完成供氧，调整堆体结构，均匀温度，通过以上方式可使发酵周期保持在夏季约为10d，冬季约为20d。本项目堆存量为一个发酵周期20天的物料存储量为3.69万t，本项目发酵车间可满足原料贮存要求，原料进场后直接卸入发酵车间内，不在场区内堆存。

本项目利用3座发酵车间（2间已建，1间在建）进行生产，发酵车间为密闭，车间地面防渗，四周设置围堰，可视为一座发酵池，污泥发酵周期根据季节不同发酵时间有所差别，夏季约为10d，冬季约为20d，污泥在发酵车间内成条形堆放发酵（每条约3m宽、3.5m高），根据季节不同，每2-5天用翻抛机进行翻堆，翻堆物料可使其与空气接触，提供氧气进行连续好氧发酵，使发酵物料快速腐熟、灭菌、除臭、去水、干燥，脱水污泥本身含有大量的细菌和真菌等，发酵过程不添加发酵菌，当温度、水分、氧量等条件合适时，这些微生物大量繁殖，并分解污泥中的有机物。污泥的高温好氧发酵过程实际上就是污泥中微生物发酵过程，不溶性大分子有机物则先附着在微生物体外，由微生物所分泌的胞外酶分解为可溶性小分子物质，再送入微生物细胞内被利用。堆体中基质的形态很复杂，只有分解为简单形态才能为微生物利用。例如蛋白质的分解过程是：蛋白质-胨-肽-氨基酸-氨化物-细菌原生质及氮气或氨气。碳水化合物的分解过程是：碳水化合物-单糖-有机酸-二氧化碳与细菌原生质。通过微生物的生命活动—合成及分解过程，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，并提供生命活动所需要的能量，把另一部分有机物转化成新的细胞物质，使微生物增殖。当分解速度缓慢下降，释放的热量逐渐减少时，堆温也逐渐下降，发酵后物料综合含水率为25%～35%。

本项目生产工艺流程图详见下图。


图2-1 绿化肥粉剂生产工艺流程及产排污节点图

物料平衡情况：
本项目扩建后全厂生产规模年产26.75万吨绿化肥。

本项目的物料平衡图如下：



图2-2 本项目物料平衡图  单位：万吨/年

	与项目有关的原有环境污染问题
	现有项目说明
长春市新阳光有机肥料有限公司位于长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，于2020年建设了《长春市新阳光有机肥料有限公司年生产有机肥2.5万吨、绿化肥2.5万吨、生物肥0.5万吨建设项目》，并于2021年投产运行，2021年6月该项目一期绿化肥工程完成了竣工环境保护验收。

根据市场需求，2023年7月长春市新阳光有机肥料有限公司进行扩建，建设了《长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目》，于2024年1月投产运行，并于2024年5月完成该扩建项目（一期）绿化肥生产工程竣工环境保护验收；于2026年1月完成该扩建项目有机肥生产工程竣工环境保护验收。
2026年6月由于市场需求等原因长春市新阳光有机肥料有限公司拟在现有厂区进行扩建提出本次项目。
目前有机肥原料存在供应不足现状，本厂有机肥生产线面临停产，考虑到绿化肥若露天堆存，易引发环境风险，结合上述问题，企业提出调整已建成的有机肥粉剂搅拌车间、已建成的有机肥造粒车间的使用功能，作为成品绿化肥临时暂存库房，并将上述两座生产车间内有机肥生产设备陆续搬出。

两座已建成的生产车间（有机肥粉剂搅拌车间、有机肥造粒车间）均于2026年1月完成竣工验收手续，详见附件。

根据实际调查，现有项目只针对绿化肥、有机肥项目进行生产运行且均已完成验收，其他已批复的生物肥产品暂未正式投产验收。
现有项目概况

环境影响评价、竣工环境保护验收情况

现有项目环评验收手续情况一览表如下：

表2-6  现有项目环评及验收一览表

项目名称

批复情况

验收情况

实际建设

《长春市新阳光有机肥料有限公司年生产有机肥2.5万吨、绿化肥2.5万吨、生物肥0.5万吨建设项目》

农环审〔2020〕68号文

2020.6.22
2021年6月24日完成一期项目验收
仅生产绿化肥2.5万吨，其他产品未进行生产。
长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目
农环审〔2023〕62号文

2023.8.16
2024年8月1日完成一期项目验收
仅生产绿化肥16万吨，较环评时期增加3.5万吨，产能增加未超过30%，不属于重大变动，通过验收，其他产品未进行生产。
2026年1月19日完成12.5万吨有机肥生产线验收
灰罐较环评时期增加一个，属于备用灰罐，厂区炉灰用量未增加
根据现有环保手续调查，现有项目全厂产品为绿化肥18.5万吨/年、有机肥12.5万吨/年，除上述产品外其他生物肥暂未进行生产验收。

排污许可手续

2021年长春市新阳光有机肥料有限公司首次申领了排污许可证，编号为91220122073636237H001U，于2026年5月办结了变更手续，管理类别属于简化管理。

应急预案

长春市新阳光有机肥料有限公司已制定环境风险应急预案，并于2023年9月14日取得长春市生态环境局农安县分局备案，备案编号：220122-2023-081-L。

3、现有项目建设内容
现有产品方案为年生产绿化肥18.5万吨、年生产有机肥12.5万吨，均已完成验收。现有项目工程组成详见下表：

表2-7 现有项目工程组成一览表
项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

发酵车间1
建筑面积为6000m2，用于绿化肥的发酵，地面防渗。
已建，现建筑物高4m。
发酵车间2

建筑面积为6000m2，用于绿化肥的发酵，地面防渗。

已建，现建筑物高4m。
有机肥粉剂搅拌车间
建筑面积为6000m2，用于有机肥粉剂搅拌，地面防渗，建筑物高4m。

现有已建，建筑物高度为4m，为单层建筑。将原有机肥粉剂搅拌车间改为成品绿化肥临时暂存库房，有机肥生产设备陆续搬出。
有机肥造粒车间
建筑面积为15120m2，用于有机肥造粒。
现有已建，建筑物高度为4m，为单层建筑。将原有机肥造粒车间改为成品绿化肥临时暂存库房，有机肥生产设备陆续搬出。
生物肥车间
建筑面积为1800m2，主要为玉米浆池。
已建
发酵车间3
建筑面积5600m2，用于绿化肥的发酵
在建，设计高度4m
辅助工程

办公室
建筑面积700m2 
已建
临时休息室
建筑面积260m2
已建
储运工程

成品库房

建筑面积10440m2
已建
危险废物贮存点
位于厂区西北侧，建筑面积20m2
已建
初期雨水收集池
一座容积为5m3初期雨水收集池。
未建

公用工程

供水

现有项目供水由厂区自有深井供给。

排水

现有项目产生的污水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，本项目不涉及废水外排。

供电

现有项目供电由区域电网供给。

供热

现有项目生活供暖采用电取暖。现有项目生产有机肥造粒蒸汽采用1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉供给。有机肥造粒供热采用一台12t/h燃生物质热风炉。
环保工程

废气

发酵车间1及发酵车间2生产绿化肥产生的发酵废气经过2套除臭喷淋措施+活性炭吸附装置处理后分别经过高为15m的排气筒排放（DA003、DA007）。1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉（造粒）产生的烟气经过布袋除尘器处理后经过35m高烟囱DA004排放，一台12t/h燃生物质热风炉（颗粒状有机肥烘干）烟气经过旋风+布袋除尘器处理后经高为15m的烟囱DA002外排。有机肥粉剂搅拌车间废气及发酵废气经布袋除尘器+除臭喷淋+活性炭吸附装置处理后经过15m的排气筒DA006外排。生物质灰储存废气经过顶罐自带的脉冲袋式除尘器处理后经过高为15m排气筒DA009、DA010外排。
废水

项目产生的污水主要为生活污水及锅炉排污水，锅炉排污水为清净下水，经过收集后用于灰渣调湿，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，本项目不涉及废水外排。
噪声

选用低噪声设备，安装减震垫、墙体吸声材料。

固废

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘器回收粉尘、灰渣、布袋除尘灰、废布袋及废活性炭。生活垃圾经过集中收集后交由环卫部门处置，灰渣及布袋除尘灰经过集中后回用于生产制肥，废布袋集中收集后交由厂家回收处置，废活性炭经过集中收集后暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位处置。
4、现有项目污染物排放情况

根据实际调查，现有项目全厂绿化肥与12.5万吨有机肥均投产运行并完成验收，污染物排放情况依据现有验收监测数据得出；由于生物肥未正式投产运行，相关污染物排放情况参照环评报告中相关数据得出，现有项目污染物排放情况如下。

废水

现有项目废水主要为生活污水及锅炉排水，生活污水全部排入厂区防渗旱厕定期清掏，做农家肥。锅炉排水经过集中收集后用于浇渣，不外排。现有工程废水不外排，不会对周围地表水环境造成较大影响。
废气

1）绿化肥发酵车间废气

现有项目绿化肥发酵车间1及发酵车间2废气分别经过2套除臭喷淋措施（现有）+2套活性炭吸附装置（现有）处理后经过2根高为15m的排气筒（现有）排放，排气筒编号为DA003/DA007。
绿化肥发酵车间废气主要为氨气、硫化氢及臭气浓度，根据《长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目（一期）》竣工环境保护验收监测报告中相关数据如下：

表2-8  现有项目绿化肥发酵废气排放情况一览表
监测点位
监测日期
监测项目

监测结果
单位

第一次

第二次

第三次

发酵车间1废气
2024年7月19日
标干烟气量

17966

16892

17192

m3/h

氨实测浓度

0.39
0.36
0.47
mg/m3
氨排放速率

7.0×10-3
6.1×10-3
8.1×10-3
kg/h

硫化氢实测浓度

0.02 
0.02
0.02 
mg/m3
硫化氢排放速率

3.6×10-4
3.4×10-4
3.4×10-4
kg/h

臭气浓度

＜10
＜10
＜10
无量纲

2024年7月20日
标干烟气量

17900

16820

16604

m3/h

氨实测浓度

0.35
0.29
0.33
mg/m3
氨排放速率

6.3×10-3
4.9×10-3
5.5×10-3
kg/h

硫化氢实测浓度

0.01
0.02
0.02
mg/m3
硫化氢排放速率

1.8×10-4
3.4×10-4
3.3×10-4
kg/h

臭气浓度

＜10
＜10
＜10
无量纲

发酵车间2废气
2024年7月19日
标干烟气量

17237

16918

17080

m3/h

氨实测浓度

0.53
0.46
0.50
mg/m3
氨排放速率

9.1×10-3
7.8×10-3
8.5×10-3
kg/h

硫化氢实测浓度

0.02 
0.02
0.02 
mg/m3
硫化氢排放速率

3.4×10-4
3.4×10-4
3.4×10-4
kg/h

臭气浓度

＜10
＜10
＜10
无量纲

2024年7月20日

标干烟气量

17034

16613

16895

m3/h

氨实测浓度

0.56
0.60
0.56
mg/m3
氨排放速率

9.5×10-3
0.010
9.5×10-3
kg/h

硫化氢实测浓度

0.01
0.01
0.02
mg/m3
硫化氢排放速率

1.7×10-4
1.7×10-4
3.4×10-4
kg/h

臭气浓度

＜10
＜10
＜10
无量纲

根据监测报告可知，发酵车间1氨气最大排放速率为8.1×10-3kg/h，硫化氢最大排放速率为3.6×10-4kg/h，臭气浓度<10，发酵车间2氨气最大排放速率为0.01kg/h，硫化氢最大排放速率为3.4×10-4kg/h，臭气浓度<10，满足《恶臭污染物排放标准》GB14554—1993 有组织排放浓度限值要求。

2）一台4t/h燃生物质蒸汽锅炉烟气（造粒用）
本项目有机肥造粒工序需要蒸汽，由一台4t/h燃生物质蒸汽锅炉供给，产生的锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经过35m高的烟囱DA004高空排放。

根据《长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目（12.5万吨有机肥生产线）》竣工环境保护验收监测报告中相关数据如下：

表2-9  4t/h燃生物质蒸汽锅炉烟气监测结果一览表

采样日期
监测频次
采样点位
检测

项目

折算浓度（mg/m3）
风机风量m3/h
标准值
是否

达标

2026.1.5
第一次

锅炉烟囱出口
烟尘
21.1

9267

30
达标

第二次
21.4

8572

30
达标

第三次

20.5

9667

30
达标

2026.1.6
第一次

22.9

9251

30
达标

第二次
21.2

10096

30
达标

第三次

22.4

8871

30
达标

2026.1.5
第一次

SO2
4
9267
200
达标

第二次
4
8572
200
达标

第三次

4
9667
200
达标

2026.1.6
第一次

4
9251
200
达标

第二次
4
10096
200
达标

第三次

4
8871
200
达标

2026.1.5
第一次

NOx
102

9267
200
达标

第二次
99

8572
200
达标

第三次

100

9667
200
达标

2026.1.6
第一次

122

9251
200
达标

第二次
111

10096
200
达标

第三次

114

8871
200
达标

2026.1.5
第一次

烟气

黑度
＜1
--
1级
达标

第二次
＜1
--
1级
达标

第三次

＜1
--
1级
达标

2026.1.6
第一次

＜1
--
1级
达标

第二次
＜1
--
1级
达标

第三次

＜1
--
1级
达标

由监测数据可知，验收阶段生物质蒸汽锅炉烟囱排放的烟尘外排最大浓度为22.9mg/m³、SO2外排最大浓度为4mg/m³、NOx外排最大浓度分别为122mg/m³，烟气黑度小于1，烟气中烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014大气污染物特别排放限值的标准。

3）一台12t/h燃生物质热风炉废气、有机肥造粒车间废气
本项目采用1台12t/h的燃生物质热风炉进行颗粒状有机肥烘干，热风炉烟气（与颗粒状有机肥烘干）经过旋风+布袋除尘器+沉降室+水喷淋处理后经高为15m的烟囱DA002外排；
本项目有机肥造粒车间废气集气罩收集后与12t/h燃生物质热风炉废气一同经过旋风+布袋除尘器+沉降室+水喷淋处理后经高为15m的烟囱DA002外排。
根据《长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目（12.5万吨有机肥生产线）》竣工环境保护验收监测报告中相关数据如下：

表2-10   12t/h热风炉监测结果一览表

采样日期
监测频次
采样点位
检测

项目

折算浓度（mg/m3）
风机风量m3/h
标准值
是否

达标

2026.1.5
第一次

废气治理措施出口
烟尘
6.7

104602

120
达标

第二次
6.0

101651

120
达标

第三次

8.3

99814

120
达标

2026.1.6
第一次

7.7

97080

120
达标

第二次
7.9

101107

120
达标

第三次

9.1

107432

120
达标

2026.1.5
第一次

SO2
4

104602
850
达标

第二次
4

101651
850
达标

第三次

4

99814
850
达标

2026.1.6
第一次

4

97080
850
达标

第二次
4

101107
850
达标

第三次

4

107432
850
达标

2026.1.5
第一次

NOx
77

104602
240
达标

第二次
62

101651
240
达标

第三次

82

99814
240
达标

2026.1.6
第一次

74

97080
240
达标

第二次
75

101107
240
达标

第三次

89

107432
240
达标

2026.1.5
第一次

烟气

黑度
＜1
--
1级
达标

第二次
＜1
--
1级
达标

第三次

＜1
--
1级
达标

2026.1.6
第一次

＜1
--
1级
达标

第二次
＜1
--
1级
达标

第三次

＜1
--
1级
达标

由监测数据可知，热风炉烟气及造粒废气排放的颗粒物外排最大浓度为9.1mg/m3、SO2外排最大浓度为4mg/m3、NOx外排最大浓度分别为89mg/m3，烟气黑度小于1，废气中颗粒物、NOx排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2排放标准要求。

4）生物质灰储存废气
本项目有机肥生产所用的生物质灰分别储存至2个灰罐中，生物质灰储存废气，生物质灰储存过程中产生的废气量分别为2000m3/h，粉尘产生浓度均为3333mg/m3。项目生物质灰罐仓均自带脉冲袋式除尘器，灰罐仓顶设置排气筒，除尘效率均按99%计，则生物质灰储存粉尘排放量为0.004t/a，各生物质灰储存粉尘排放浓度为33.33mg/m3，粉尘经过处理达标后经过高为15m的排气筒DA009、DA010外排（项目各罐仓高度高于15m），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

5）有机肥搅拌+发酵废气

本项目有机肥粉剂搅拌车间废气及发酵废气经布袋除尘器+除臭喷淋+活性炭吸附装置处理后经过15m的排气筒DA006外排。
根据《长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目（12.5万吨有机肥生产线）》竣工环境保护验收监测报告中相关数据如下：

表2-11   有机肥搅拌+发酵废气监测结果一览表

采样日期
监测频次
采样点位
检测

项目

折算浓度

速率
风机风量m3/h

标准值
是否

达标

2026.1.5
第一次
废气治理措施进口
颗粒物
471

4.38

9302
--
达标

第二次

475

4.48

9437
--
达标

第三次
473

4.45

9417
--
达标

2026.1.6
第一次
465

4.38

9427
--
达标

第二次

467

4.36

9338
--
达标

第三次
478

4.53

9484
--
达标

2026.1.5
第一次

氨
1.83

0.017

9302
--
达标

第二次
1.85

0.017

9437
--
达标

第三次

1.83

0.017

9417
--
达标

2026.1.6
第一次

1.92

0.018

9427
--
达标

第二次
1.91

0.018

9338
--
达标

第三次

1.90

0.018

9484
--
达标

2026.1.5
第一次

硫化氢
0.079

0.001

9302
--

达标

第二次
0.078

0.001

9437
--

达标

第三次

0.079

0.001

9417
--

达标

2026.1.6
第一次

0.078

0.001

9427
--

达标

第二次
0.078

0.001

9338
--

达标

第三次

0.079

0.001

9484
--

达标

2026.1.5
第一次

废气治理措施出口
颗粒物
42.8

0.502

11726

120
达标

第二次
43.4

0.496

11438

120
达标

第三次

42.9

0.475

11080

120
达标

2026.1.6
第一次

42.6

0.469

11009

120
达标

第二次
42.8

0.488

11406

120
达标

第三次

42.7

0.481

11269

120
达标

2026.1.5
第一次

氨
0.32

0.004

11726

4.9kg/h
达标

第二次
0.31

0.004

11438

4.9kg/h
达标

第三次

0.32

0.004

11080

4.9kg/h
达标

2026.1.6
第一次

0.30

0.003

11009

4.9kg/h
达标

第二次
0.29

0.003

11406

4.9kg/h
达标

第三次

0.28

0.003

11269

4.9kg/h
达标

2026.1.5
第一次

硫化氢
0.013

1.5×10-4
11726

0.33kg/h
达标

第二次
0.012

1.4×10-4
11438

0.33kg/h
达标

第三次

0.012

1.3×10-4
11080

0.33kg/h
达标

2026.1.6
第一次

0.014

1.5×10-4
11009

0.33kg/h
达标

第二次
0.014

1.6×10-4
11406

0.33kg/h
达标

第三次

0.014

1.6×10-4
11269

0.33kg/h
达标

由监测数据可知，搅拌废气及发酵废气排放的颗粒物外排最大浓度为43.4mg/m3、氨外排最大浓度为0.32mg/m3、最大速率为0.004kg/h、硫化氢外排最大浓度为0.014mg/m3、最大速率为0.00016kg/h，废气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，氨、硫化氢排放速率满足恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2新扩改建二级标准。

6）一台10t/h燃生物质热风炉废气（生物肥烘干用）

现有项目采用1台10t/h的燃生物质热风炉进行生物肥烘干，由于生物肥未正式投产运行，相关污染物排放情况参照环评报告中相关数据得出，则现有项目热风炉废气排放情况详见如下：
表2-12   10t/h热风炉排污情况一览表

热风炉

烟气量

（m3/a）

烟尘
SO2

NOx
排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

1#
1.73×107
0.48
27.13
3.53
147.28
3.11
180
7）造粒车间未被收集的粉尘

造粒车间各工序未被收集的粉尘量为4.2t/a，项目有机肥造粒车间为封闭车间，其中40%粉尘以自然沉降形式落至车间内部，并定期进行洒水降尘，抑尘量为60%，最终粉尘产生量为1.008t/a，通过门窗以无组织形式逸散至外环境。
8）运输过程中扬尘
项目所用燃料为生物质颗粒，项目进厂生物质颗粒粒径长度≤15cm，燃料粒径较大，本身不易起尘。燃料堆存的扬尘主要来自于燃料卸料作业工序，扬尘量为0.02t/a，通过洒水降尘处理后可沉降40%，则无组织扬尘量为0.012t/a。项目灰渣经过收集后袋装堆存于封闭的锅炉房内，在运输及装卸过程中的产尘量为0.06t/a，通过洒水降尘处理后可沉降40%，则无组织扬尘量为0.036t/a。项目无组织排放量较少，经扩散后厂界粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

9）装卸扬尘

现有项目产品运输过程中采用封闭车辆进行，产生的粉尘主要为装卸环节。

项目物料装卸产生量为0.37t/a，在卸料过程中采取减小落差及洒水降尘措施，可有效降低粉尘的产生，抑尘效率按70%计，则卸车粉尘排放量为0.11t/a。

根据《长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目（12.5万吨有机肥生产线）》竣工环境保护验收监测报告，无组织废气监测结果如下：
表2-13 本项目无组织废气监测结果一览表

采样日期
监测频次
采样点位

检测项目

颗粒物

氨
硫化氢
臭气浓度
2026.1.5
第一次
项目厂区上风向10m处1#
0.086
0.01L

0.001L

＜10

第二次
0.094
0.01L

0.001L

＜10

第三次
0.087
0.01L

0.001L

＜10

第一次
项目厂区下风向10m处2#

0.115
0.01L

0.001L

＜10

第二次
0.121
0.01L

0.001L

＜10

第三次
0.119
0.01L

0.001L

＜10

第一次
项目厂区下风向10m处3#

0.120
0.01L
0.001L
＜10
第二次
0.116
0.01L
0.001L
＜10
第三次
0.118
0.01L
0.001L
＜10
第一次
项目厂区下风向10m处4#

0.108
0.01L
0.001L
＜10
第二次
0.116
0.01L
0.001L
＜10
第三次
0.124
0.01L
0.001L
＜10
2026.1.6
第一次

项目厂区上风向10m处1#
0.099
0.01L
0.001L
＜10
第二次

0.094
0.01L
0.001L
＜10
第三次

0.095
0.01L
0.001L
＜10
第一次

项目厂区下风向10m处2#

0.124
0.01L

0.001L

＜10

第二次

0.126
0.01L

0.001L

＜10

第三次

0.118
0.01L

0.001L

＜10

第一次

项目厂区下风向10m处3#

0.124
0.01L
0.001L
＜10
第二次

0.123
0.01L
0.001L
＜10
第三次

0.114
0.01L
0.001L
＜10
第一次

项目厂区下风向10m处4#

0.114
0.01L
0.001L
＜10
第二次

0.116
0.01L
0.001L
＜10
第三次

0.109
0.01L
0.001L
＜10
标准值

1.0

1.5
0.06
20
是否达标
达标

达标

达标

达标

现有项目无组织颗粒物最大排放浓度为0.126mg/m3、无组织废气氨及硫化氢均未检出、无组织臭气浓度<10。厂界无组织废气满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及《恶臭污染物排放标准》GB14554—1993 中无组织废气排放限值要求。

噪声

现有项目生产运营过程中产生的噪声经过采取减振隔声等措施后，根据《长春市新阳光有机肥料有限公司年产12.5万吨有机肥、12.5万吨绿化肥及1.5万吨生物肥扩建项目（12.5万吨有机肥生产线）》竣工环境保护验收监测报告中厂界噪声监测结果如下：
表2-14   厂界噪声监测结果  单位：Leq dB(A)

监测日期

2026.1.5
2026.1.6
监测点位

昼间

夜间

昼间

夜间

▲1#厂界东侧1m

52
41
52
41
▲2#厂界南侧1m

54
43
53
43
▲3#厂界西侧1m

53
42
53
42
▲4#厂界北侧1m

52
43
52
43
执行标准

55
45
55

45

是否达标

达标

现有项目生产运营过程中产生的噪声经过采取减振隔声等措施后，项目厂界噪声四个监测点位噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。
（4）固体废物
经调查，本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘器回收粉尘、灰渣及废活性炭。本项目生活垃圾产生量为2.125t/a，经过集中收集后交由环卫部门进行外运处置。除尘器回收的粉尘量为401.379t/a，燃生物质锅炉产生的灰渣量为2079.88t/a，集中收集后回用于有机肥生产。布袋除尘器所用布袋需要定期更换，废布袋产生量为0.8t/a，集中收集后交由厂家进行回收处置。发酵车间产生的废活性炭定期更换，每年更换一次，废活性炭产生量为1.2t/a，暂存于危险废物贮存点，定期交由吉林省高深环保科技有限公司处置。
依据现有项目绿化肥与有机肥工程验收监测数据并参照环评时期结论，现有项目污染物排放如下：
表2-15 现有工程污染物排放总量一览表    单位：t/a

污染源

污染物

现有工程
废水

COD、BOD5、SS、氨氮

0

废气

烟尘

2.2903
SO2
17.161
NOx
18.5292
TSP

4.05
NH3
1.914
H2S
0.8234
固废

生活垃圾

3.505
生物质炉渣
2962.88
回收粉尘
436.926
废活性炭

1
废布袋

1.0
5、与该项目有关的环境问题及“以新带老”措施

（1）现有环境问题

厂区现存一台1t/h的燃生物质供暖锅炉，已建设完成未投入使用，根据现行的2024年产业政策要求属于淘汰类。
（2）“以新带老”措施
现生活供暖采用电取暖，现有1t/h的燃生物质供暖锅炉应根据相关环保要求及时完成整改。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。

根据《2026年5月吉林省地表水国控断面水质月报》：本月全省地表水共评价82个断面。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质断面40个，占48.8%；Ⅲ类31个，占37.8%；Ⅳ类6个，占7.3%；Ⅴ类3个，占3.7%；劣Ⅴ类2个，占2.4%。

同比上年，22个断面水质好转，占26.8%；13个断面水质下降，占15.9%；43个断面水质无明显变化，占52.4%。环比上月，15个断面水质好转，占18.3%；10个断面水质下降，占12.2%；51个断面水质无明显变化，占62.2%。
表3-1 全省国控断面水质状况（节选）

责任城市

所在水体

断面名称

水质类别

本月

上月

去年同期

长春市

伊通河

靠山大桥
Ⅲ
Ⅲ
Ⅴ
杨家崴子
Ⅳ
Ⅲ
Ⅳ
新立城大坝
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
根据以上数据可知，本项目所在区域地表水满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类水体功能，地表水环境质量现状良好。
2、环境空气质量现状
2.1区域环境空气质量状况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目隶属于吉林省长春市，环境空气质量六项基本污染物采用吉林省生态环境厅官网公布的《吉林省2025年生态环境状况公报》中的长春市的监测数据作为本项目区域环境空气质量现状评价依据，环境空气质量数据见图，统计结果见下图。具体详见下表。
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表3-2  区域空气质量现状评价表

污染物

主要污染物

现状浓度

µg/m3
过度阶段浓度限值µg/m3
占标率%

达标情况

PM2.5
2025年年均质量浓度
34.7
30
116
超标

PM10
50
60
83.3
达标

SO2
8

60
13.3
达标

NO2
25
40
62.5
达标

O3
129
160
80.6
达标

CO（mg/m3）

0.9
4

22.5
达标

长春市地区各监测因子除PM2.5外，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，长春市属于环境空气质量不达标区。

2.2空气环境质量现状评价

本项目针对特征污染物进行补充监测，监测内容如下。
（1）空气环境质量现状调查
根据本项目的工程特点及评价区域，本项目引用2023年7月，吉林省同盛检测技术有限公司出具的监测数据，监测点情况详见下表。
表3-3  环境空气质量监测点布设情况表
序号

监测点位
方位/距离（m）

说明
1

项目所在地

--

了解项目所在地环境空气质量现状
2

项目所在地下风向程家坨子村

东北侧1347
了解项目所在地下风向环境空气质量现状

注：根据《根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》大气环境区域环境质量现状：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。

本项目引用的大气环境质量监测点位位于本项目东北侧1347m，位于建设项目周边5千米范围内，该监测数据于2023年7月进行监测，满足近3年的现有监测数据引用要求。
（2）监测项目

根据废气污染特征以及该区域环境空气质量状况，环境空气现状监测项目确定为：TSP、氨、硫化氢及臭气浓度。

（3）监测单位及时间

吉林省同盛检测技术有限公司于2023年7月10日-12日的监测数据。
（4）监测频率

TSP测24小时均值，氨、硫化氢测1小时均值，臭气浓度测一次值，连续监测3天。
（5）评价方法

采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下：
Pi=Ci/C0×100%

式中：Pi—第i种污染物最大质量浓度占标率；

Ci—第i种污染物的最大质量浓度，mg/m3；

C0—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。
当污染物的标准指数Pi大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当Pi小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。
（6）评价标准

颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中相应标准，NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D（资料性附录）其他污染物空气质量浓度参考限值，臭气浓度无相关标准限值。

（7）监测结果与评价

环境空气质量现状监测与评价统计结果见下表。
表3-4  环境空气质量现状评价结果表
监测点

项目

TSP

NH3
H2S

臭气浓度

1#

小时平均浓度范围(mg/m3)
--

0.033-0.049

0.002-0.003

＜10

日平均浓度范围(mg/m3)
0.096-0.112

--

--

--

超标率（%）
0

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

0

小时平均浓度最大值占标准百分比（%）

--

24.5

30

--

日平均浓度最大值占标准百分比（%）
37.3

--

--

--

2#

小时平均浓度范围(mg/m3)

--

0.032-0.050

0.002-0.003

＜10

日平均浓度范围(mg/m3)

0.096-0.114

--

--

--

超标率（%）

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

小时平均浓度最大值占标准百分比（%）

--

--

--

--

日平均浓度最大值占标准百分比（%）

38

40

33

--

二级标准值（小时均值）

--

0.2

0.01

--

二级标准值（日均值）

0.3

--

--

--

由上表可以看出，颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；硫化氢、氨气满足环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2—2018）附录D中相关数值。臭气浓度无相关标准限值，本次监测仅作为现状背景值。
3、声环境质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故本项目无需监测噪声。

4、地下水环境质量现状调查与评价
本次评价引用的地下水环境质量检测数据，全部来源于具有CMA资质的吉林省同盛检测技术有限公司。监测方案严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行编制，点位布设充分考虑了评价区的水文地质条件和污染源分布特征，且引用的数据在规定时限内，评价期间区域环境状况未发生重大变化。

①监测点位

本次地下水监测布点见下表。

表3-5  地下水环境质量现状监测布点一览表
编号

名称

水位m

备注
监测目的

1#

程家坨子村水井

18.2 
上游、潜水

了解区域地下水水质和水位现状
2#

项目所在地厂区水井

14.6
项目所在地、潜水

3#

腰家屯水井

19.2 
下游、潜水

②监测项目

根据区域地下水的环境质量现状及区内项目特点，地下水评价监测项目确定为：pH、耗氧量、溶解性总固体、总大肠菌群、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、镉、铬、氯化物、铅、氟化物、铁、锰、硫酸盐、细菌总数、石油类及八大离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-)共计29项。

③监测时间

监测单位：吉林省同盛检测技术有限公司；

监测时间：2023年7月10日，监测频率为一天一次。

④监测结果

本项目地下水监测结果见下表。

表3-6  地下水监测结果单位：mg/L

监测项目

监测结果（pH：无量纲；总大肠菌群：MPN/100mL；

细菌总数：CFU/mL）
标准

监测点位
1#项目所在地

上游水井（程家坨子村）
2#项目所在地

水井
3#项目所在地

下游水井（腰家屯水井）
Ⅲ类标准

pH值 （无量纲）  
7.24
7.00
7.63
6.5~8.5

耗氧量（mg/L）
1.20
1.54
1.41
3.0
溶解性总固体（mg/L）
357
316
383
1000
总大肠菌群（MPN/100mL）
未检出
未检出
未检出
3.0
总硬度（mmol/L）
234
203
277
450
氨氮（mg/L）
0.102
0.088
0.108
0.5
硝酸盐（mg/L）
8.47
6.22
8.54
20
亚硝酸盐（mg/L）
0.003L
0.005
0.003L
1

挥发酚（mg/L）
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.002
砷（μg/L）
0.3L
0.3L
0.3L
0.001
总汞（μg/L）
0.04L
0.04L
0.04L
0.001
镉（mg/L）
0.0125L
0.0125L
0.0125L
0.005
总铬（mg/L）
0.03L
0.03L
0.03L
0.1
氯化物（mg/L）
67.1
0.05L
81.2
250
铅（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
0.20
氟化物（mg/L）
0.05L
0.006L
0.05L
1.0
铁（mg/L）
0.03L
0.03L
0.03L
0.3
锰（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
0.1
硫酸盐（mg/L）
70.3
52.2
72.6
250
细菌总数（CFU/ml）
未检出
未检出
未检出
100
石油类（mg/L）
0.06L
0.06L
0.06L
0.05
⑤评价标准

本项目地下水监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

⑥评价方法

采用地下水环境质量现状评价采用单项标准指数法，其数学模式如下：

Sij=Cij/Co

式中：Sij——单位项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种污染物监测结果，mg/L；

Co—第i种污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数计算式：
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式中：SpH,j—pH在第j点的标准指数；

pHj—j点的pH值；

pHsd—地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地下水水质标准中规定的pH值上限。

当单项标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

⑦评价结果见下表。

表3-7 地下水质量评价结果

监测

项目

监测结果（pH：无量纲；总大肠菌群：MPN/100mL；细菌总数：CFU/mL）
1#项目所在地

上游水井（程家坨子村）
2#项目所在地

水井
3#项目所在地

下游水井（腰家屯水井）
达标性

pH值 （无量纲）  
0

0.84

0.58

达标
耗氧量（mg/L）
0.51

0.4

0.47

达标
溶解性总固体（mg/L）
0.316

0.357

0.383

达标
总大肠菌群（MPN/100mL）
--

--

--

达标
总硬度（mmol/L）
0.45

0.52

0.62

达标
氨氮（mg/L）
0.176
0.204
0.216
达标
硝酸盐（mg/L）
0.311
0.4235
0.427
达标
亚硝酸盐（mg/L）
0.005
--
--
达标
挥发酚（mg/L）
--
--
--
达标
砷（μg/L）
--
--
--
达标
总汞（μg/L）
--
--
--
达标
镉（mg/L）
--
--
--
达标
总铬（mg/L）
--
--
--
达标
氯化物（mg/L）
--
0.27
0.32
达标
铅（mg/L）
--
--
--
达标
氟化物（mg/L）
--
--
--
达标
铁（mg/L）
--
--
--
达标
锰（mg/L）
--
--
--
达标
硫酸盐（mg/L）
0.21
0.282
0.29
达标
细菌总数（CFU/ml）
--
--
--
达标
石油类（mg/L）
--
--
--
达标
由上表结果可以看出，评价区各点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求，其中石油类监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

5、土壤环境质量现状调查与评价

本次评价引用的土壤环境质量检测数据，全部来源于具有CMA资质的吉林省同盛检测技术有限公司。点位布设充分考虑了评价区的水文地质条件和污染源分布特征，且引用的数据在规定时限内，评价期间区域环境状况未发生重大变化。
（1）土壤环境质量现状监测与评价

①监测布点

本次环评共引用土壤监测点位2个，具体位置见表3-8。

表3-8  土壤监测布点情况表

点号

点位类型

监测要求

监测因子

项目占地范围内

1#

表层样点

0~0.2m取样

特征因子
项目占地范围外
2#
表层样点

0~0.2m取样

特征因子

②监测项目

监测项目：pH、砷、镉、铬（六价铬）、铬、铜、镍、铅、汞、锌。
③监测单位及时间

监测单位：吉林省同盛检测技术有限公司；

监测时间：2023年7月10日，监测频率为一天一次。

④评价标准

1#监测点位为工业用地，土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准；2#为农田，土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中其他类农用地相关标准。

⑤评价方法

本次评价采用单项指数法进行评价，公式如下：

Ii=Ci/Si（pH除外）

其中，Ii≤1.0时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Ii＞1.0时，则表明该污染物超标。

⑥监测结果与评价

各测点污染因子监测结果及评价结果见下表。
表3-9  1#、2#点位土壤环境质量现状监测结果一览表（单位：pH无量纲）

监测项目

1#本项目占地范围内表层样点0-0.2m

第二类用地标准（mg/kg）

2#本项目占地范围外表层样点0-0.2m
农用地标准（mg/kg）

pH值
7.90
--
8.10
pH>7.5

镍
29
900 

24
190

铜
18
18000

19
100
锌
44
--
40
300

铅
42
800

35
170

镉
0.25
65

0.23
0.6

砷
7.82
60

6.98
25

汞
0.211
38

0.201
3.4
铬
10L
--
10L
200
六价铬
0.5L
5.7

0.5L
--
说明：检测结果低于检出限，报检出限加L。

从土壤监测与评价结果中可以看出，土壤状况各项评价指标标准指数均小于1，1#监测点位中各因子监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准，2#监测点位中各因子监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中其他类农用地相关标准，区域土壤背景值较好。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），调查项目厂界外500米范围内区域环境保护目标情况。

经调查，距离本项目最近敏感点为位于项目东南侧1754m处的东西张家，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目在本公司现有厂区内开展，不新增建筑面积和占地面积。

本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。
确定本项目主要环境保护目标如下：

表3-10  本项目环境保护目标一览表

名称

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址最近距离

环境空气

无
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

二类区

--
--
声环境

无
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

1类区
--
--
地表水
太平沟（伊通河支流）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

Ⅲ类

北侧

3000m

地下水

无
地下水质量标准（GB/T14848-2017）

Ⅲ类

--

--



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

（1）施工期

施工期扬尘排放标准采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，见下表。

表3-11 大气污染物综合排放标准限值

污染源

适用标准

适用级别

污染物

标准限值

施工期扬尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

新污染源二级排放标准

颗粒物

无组织：周界外浓度最高点 1.0mg/m3
（2）运营期

项目运营期废气主要为绿化肥发酵废气（硫化氢、氨气），有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2新扩改建二级标准。无组织恶臭污染物厂界标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级标准。

表3-12  恶臭污染物排放标准一览表
污染物

无组织排放浓度限值(mg/m3)

排放量kg/h

（15m高排气筒）
执行标准

NH3
1.5

4.9
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中新扩改建二级标准要求
H2S

0.06

0.33
臭气

浓度

20（无纲量）

2000
本项目运输装卸扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。

表3-13 大气污染物综合排放标准限值

序号

污染物

无组织排放浓度限值

监控点

周界外浓度最高点
浓度（mg/m3）

1

颗粒物

4.0
1.0
2、噪声

施工期，项目噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准，详见下表3-14。

表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准
污染源

噪声限值dB(A)

执行标准

昼间

夜间

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

运营期本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，详见下表。

表3-15  工业企业厂界环境噪声排放标准限值    单位：dB（A）

执行标准

噪声限值

标准来源

昼间

夜间

1类

55

45

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、废水
本项目不涉及废水产生及外排，无相应标准要求。

4、固体废物

一般工业固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求。

	总量

控制

指标
	实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物实质挥发性有机物（VOCs）、NOx、SO2、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

根据吉林省生态环境厅回复四平市生态环境局的函《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》：“执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。”

本项目属于吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》中的其他行业，本项目不涉及废水产生及外排。本项目废气主要为发酵废气氨气及硫化氢及装卸运输过程中产生的无组织粉尘等不涉及总量指标，无需申请总量指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气
本项目施工期废气主要为场地硬化产生的施工扬尘、汽车尾气等。
施工扬尘需采取洒水降尘等措施降低施工期扬尘对周围环境产生的不利影响；汽车尾气排放量较少且在施工范围内活动影响较小，因此在短暂的施工期内不会对最近敏感点及区域内空气环境产生大的影响。
2、废水

本工程施工过程中主要为施工人员的生活污水及施工生产废水。因施工期生活污水水质较为简单，排入防渗旱厕内，定期清掏作农肥，不外排，不会对周围地表水环境造成较大影响。生产废水经过沉淀处理后上清液回用于施工生产。
3、噪声

本项目开工后需严格控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1建筑施工场界环境噪声排放限值，以防止引发项目范围内声环境功能等级发生改变，故要求企业在施工时采取以下措施：

①应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响；

②严格控制和管理施工时间，避免在晨昏等动物活动时间施工；

③严格控制和管理施工运输车辆行驶时间、行驶路线，加强对现场施工车辆的疏导，禁止鸣笛，文明行车；

④限制老、旧施工机械数量，定期对施工设备、机械进行维护，避免因设备、机械发生故障或性能降低而增加机械噪声的现象发生。

4、固体废物
施工期的固体废物为施工中的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。本工程施工期间固体废物主要来源于工程进入施工阶段产生的一定量的建筑垃圾，主要为废弃包装物等废物，建筑垃圾应及时清运，可回收利用的回收利用，剩余不能利用的建筑垃圾应送往指定的建筑垃圾填埋场；针对施工过程中施工场地人员产生的生活垃圾，施工现场应设置专门生活垃圾箱，生活垃圾分类收集、存储，定期交由环卫部门统一清运，避免随意抛弃。



	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	废气

本项目运营期废气主要为绿化肥发酵废气以及物料运输、装卸扬尘。

表4-1  本项目有组织废气污染物产排污情况一览表

污染源

名称

污染物

名称

排放形式

产生状况

治理

措施

是否为可行性

技术

排放状况

现行排污许可证编号

排放标准

产生量

（t/a）
排放速率（kg/h）
浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
排放速率（kg/h）
浓度

（mg/m3）
1#发酵废气

氨气

有组织

0.3675

0.061

3.403 
除臭喷淋措施+活性炭吸附装置（效率为80%）

是

0.0588

0.0098

0.5444 

DA003

《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

硫化氢

0.0125

0.0021
0.116 
0.002

0.00035

0.0194 

2#发酵废气

氨气

有组织

0.3675
0.061
3.403 
除臭喷淋措施+活性炭吸附装置（效率为80%）

是

0.0588
0.0098
0.5444 
DA007

《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

硫化氢

0.0125
0.0021
0.116 
0.002
0.00035
0.0194 
3#发酵废气

氨气

有组织

0.3675
0.061
3.403 
除臭喷淋措施+活性炭吸附装置（效率为80%）

是

0.0588
0.0098
0.5444 
DA008

《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

硫化氢

0.0125
0.0021
0.116 
0.002
0.00035
0.0194 
表4-2   排放口基本信息情况表
排放口

编号

高度

内径

排放

温度

排放口

类别

经纬度坐标
东经°

北纬°

1#发酵废气
DA003

15m

0.3m

35℃
一般排放口

125.152394259

44.634130651

2#发酵废气
DA007

15m

0.3m

35℃
一般排放口

125.152018750

44.634752923

3#发酵废气
DA008

15m

0.3m

35℃
一般排放口

125.152378438
44.633090030
注：依据排放口信息采用现有排污许可证废气排放口编号。
表4-3  本项目无组织废气污染物排污情况表
排放源

产污环节

污染物名称

产生情况

t/a

治理措施

排放情况

t/a

排放时间h

排放去向

厂界无组织
发酵无组织废气
氨气
0.2205
厂房封闭
0.2205
6000h
环境空气

硫化氢
0.0075
厂房封闭

0.0075
6000h

环境空气

运输装卸扬尘
颗粒物

0.13
厂房封闭、洒水降尘
0.13

6000h

环境空气
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	1.1废气源强计算

（1）发酵废气

本项目扩建后共计利用3座绿化肥发酵车间进行绿化肥项目生产，本项目绿化肥发酵过程中会产生发酵废气，绿化肥扩建后全厂生产规模为26.75万吨/年。

依据验收报告可知，验收阶段接收农安县海格污水处理厂、农安县第二污水处理厂及合隆镇污水处理厂等城市污泥，含水率为60~80%，与本项目原料含水率情况基本一致，可类比验收时期废气污染源。

验收期间设置两座绿化肥发酵车间，全厂年产绿化肥18.5万吨/年，每座发酵车间生产规模为9.25万吨/年，验收期间氨气排放速率最大值为0.010kg/h，硫化氢排放速率最大值为3.6×10-4kg/h，经计算每处理一万吨绿化肥氨气排放速率最大值为0.0011kg/h，硫化氢排放速率最大值为3.89×10-5kg/h。

本项目扩建后共计设置3座绿化肥发酵车间，扩建后全厂年生产绿化肥26.75万吨，每座发酵车间生产规模分别为年产8.9167万吨，氨气排放速率分别为0.0098kg/h，硫化氢排放速率分别为0.00035kg/h。风机风量设计为18000m3/h（由于实际监测数据烟气量小于设计烟气量，考虑最不利情况按照设计烟气量进行计算），年工作小时数为6000h，则本项目每座发酵车间发酵过程中H2S、NH3的排放量分别为0.0588t/a、0.002t/a。

本项目分别依托绿化肥发酵车间1、发酵车间2现有两套除臭喷淋措施+活性炭吸附装置及其15m高排气筒（DA003、DA007），在建的绿化肥发酵车间3建设一套除臭喷淋措施+活性炭吸附装置及其15m高排气筒（DA008）。
（2）发酵无组织废气

本项目发酵车间为封闭车间，进出库过程中将会有无组织恶臭气体氨气及硫化氢产生，本项目发酵车间封闭，少量无组织废气未被收集以无组织形式逸散至外环境。本项目无组织发酵废气按照产生量的20%计算，故全厂全年无组织发酵废气的产生量为氨气0.2205t/a，硫化氢为0.0075t/a，本项目针对绿化肥发酵废气车间密闭，定期喷洒除臭抑制剂从源头有效防治恶臭产生，经采取以上措施，本项目产生的无组织废气不会对周围环境造成较大影响。
（3）运输装卸过程中扬尘
本项目绿化肥产品为散装粉状，不进行造粒及包装。绿化肥产品运输过程中采用封闭车辆进行，产生的粉尘主要为装卸环节。

本项目所用污泥、秸秆及生物质灰渣等均为一般工业固体废物，原料贮存等环节应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。

同时污泥满足《关于印发城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南 （试行） 的通知》建科 〔2011〕34号文中相关要求。污泥等运输应采用密闭车辆和加强运输过程中的监控和管理，严禁随意倾倒、偷排等违法行为，防止因暴露、洒落或滴漏造成对环境的二次污染。城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将转运联单统计结果上报地方相关主管部门。污泥处理处置运营单位应建立完善的检测、记录、存档和报告制度。

卸料扬尘与装卸高度H，含水量W，风速V等有关。

物料装卸扬尘量采用下式进行估算：本项目绿化肥生产所用原料含有一定量水分，原料及装卸过程中扬尘产生较少，主要核算过程如下：
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式中： Q—物料装卸起尘量，kg/a；

       H—砂砾装卸平均高度，m，落料高度取1.5m；

       G—年卸料量，t，按可起尘部分卸砂量计（300000t）；

       V—35m上空风速，m/s，取9m/s；

       W—物料含水量，%，取30%；

       f—该风速的年频率，%，取15%；

       a—大气降雨修正系数，取1。

经计算，项目物料产生量为0.42t/a，在卸料过程中采取减小落差及洒水降尘措施，可有效降低粉尘的产生，抑尘效率按70%计，则卸车粉尘排放量为0.13t/a。

综上所述，本项目各项废气都得到了合理有效的治理，废气排放均可以满足相应的排放标准，对周边大气环境影响较小。

本项目厂界东侧为吉林省印真生物技术有限公司，隔吉林省印真生物技术有限公司120m为原农安县哈拉海镇社会服务中心遗留建筑物（根据调查，现已完成搬迁，无老人居住），南侧、西侧及北侧均为农田。本项目厂界500m范围内无居民等环境敏感点，本项目废气经采取以上措施后不会对周围环境造成较大影响。

1.2废气治理设施可行性分析：

本项目发酵废气采取生物除臭工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，发酵废气要求采取生物除臭（滴滤法、过滤法），本项目发酵采用生物除臭为滴滤法，其废气处理措施是可行技术。本项目发酵车间并设置活性炭吸附装置，废气经处理后经过高为15m的排气筒达标外排。活性炭工作原理如下：
活性炭工作原理：

活性炭是一种经特殊处理的炭，将有机原料（果壳、煤、木材等）在隔绝空气的条件下加热，以减少非碳成分（此过程称为炭化），然后与气体反应，表面被侵蚀，产生微孔发达的结构 （此过程称为活化）。活性炭中的微孔比表面积占活性炭比表面积的95%以上，在很大程度上决定了活性炭的吸附容量。中孔比表面积占活性炭比表面积的5%左右，是不能进入微孔的较大分子的吸附位，在较高的相对压力下产生毛细管凝聚。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g，仅仅是吸附质分子到达微孔和中孔的通道，对吸附过程影响不大。

活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用，以达到净化水质的目的。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说，颗粒越小，孔隙扩散速度越快，活性炭的吸附能力就越强，其活性炭处理效率一般为80-95%。

吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的，吸附速度是指单位时间内单位重量的吸附剂所吸附的量。在水处理中，吸附速度决定了吸附剂与污水的接触时间。

1.3非正常工况

非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放，本项目可能存在设备检修或废气治理措施发生故障等情况，产生非正常工况排污。

本项目非正常工况设计按一年故障一次计算，非正常排放持续时间为1h，废气治理措施效率下降至0。在非正常排放情况下本项目污染物排放情况见下表。

表4-4  废气非正常排放情况一览表

污染源

污染物

产生情况

防治措施

去除效率

排放情况

产生量（t/a）

浓度

（mg/m3）

产生量（t/a）

浓度

（mg/m3）

发酵车间1

DA003
氨气
0.3675
3.403 
除臭喷淋措施+活性炭吸附装置
0%
0.3675
3.403 
硫化氢
0.0125
0.116 
0.0125
0.116 
发酵车间2
DA007

氨气
0.3675
3.403 
除臭喷淋措施+活性炭吸附装置
0%
0.3675
3.403 
硫化氢
0.0125
0.116 
0.0125
0.116 
发酵车间3
DA008

氨气
0.3675
3.403 
除臭喷淋措施+活性炭吸附装置
0%
0.3675
3.403 
硫化氢

0.0125
0.116 
0.0125
0.116 
根据上表可知，在非正常工况下，存在废气超标排放情况，会对周围大气环境造成一定影响。因此，本次环评建议要定期对废气治理设施进行维护和检查，及时更换过滤介质及活性炭，加强运营期环境保护设施管理，及时发现腐朽老化现象，杜绝非正常状况的发生。

1.4废气排放环境影响

本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，在企业现有厂区进行建设，项目周边 500m范围内无大气环境敏感点分布，本项目废气主要为发酵废气绿化肥生产设置3个发酵车间，每个发酵车间均为封闭结构，发酵废气分别经各车间一套除臭喷淋措施+活性炭吸附装置处理后分别通过各车间的高为15m排气筒达标外排，本项目发酵车间封闭，少量无组织废气未被收集以无组织形式逸散至外环境，经采取以上措施后能够使得发酵废气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中相关标准限值，本项目装卸过程中产生的扬尘，经采取减小落差及洒水降尘等措施，能够使得厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。综上，本项目采取的废气污染防治措施可行，大气污染物经采取有效收集和治理后可实现达标排放，不会对区域大气环境造成明显影响。

1.5废气监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，本项目排污许可类别为简化管理，参照《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 971 -2018）中相应监测计划要求制定运营期大气污染源自行监测计划如下表所示。

表4-5  项目大气监测计划

监测项目

监测点位

监测因子

监测时间及频率

1#发酵废气
DA003（现有已建）

氨气、硫化氢
1次/半年

2#发酵废气
DA007（现有已建）

氨气、硫化氢
1次/半年

3#发酵废气
DA008（现有在建）
氨气、硫化氢
1次/半年

无组织

厂界 

颗粒物、氨气、硫化氢及臭气浓度
1次/半年

2、废水

本项目不新增劳动定员，不涉及增加生活污水，本项目生产不用水，无生产废水产生。本项目不涉及废水产生及外排，无废水排放口，且无需进行监测。
3、噪声

3.1噪声源强核算

本项目噪声主要为新增翻抛机、铲车产生的噪声，本项目新增噪声源强详见下表。



	
	表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距离室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
源强
台数
声功率级/dB(A)
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离
1
发酵车间3
翻抛机
90
2
93.01
选用低噪声设备、安装减震装置、厂房隔声等减震措施
-110.10 
287.78
1.8 
3.56
81.98
8h
25
56.98 
北：10m
东：100m
南：390m
西：10m
2
发酵车间3
铲车
85
2
88.01
-133.29
329.29
1.3 
2.33
80.66
8h
25
55.66 
注：（1）坐标原点为125.15253411，44.63271383。（2）项目设备与各室内边界的距离按照最小距离取值。




	
	拟采取治理措施：在满足工艺要求的前提下①优先选购低噪音设备，从源头上控制设备声级的产生；②在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围声环境的影响；③设备安装中基础应做减振处理，减轻各类噪声对工人身体健康和周围环境敏感点的影响。④加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5.1 预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。8.5.2 预测和评价建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。”，因此采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）B.1工业噪声预测计算模型对建设项目在运营期厂界噪声贡献值、声环境敏感目标贡献值与预测值进行预测，并评价其超标和达标情况。

本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此对建设项目在运营期厂界噪声贡献值进行预测，并评价超标和达标情况。
3.2预测结果及评价结论

4-7  厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A）
厂界

贡献值

标准值

结论

昼间
夜间

北厂界

41.9
55
45
达标

东厂界
28.74
55
45
达标

南厂界
21.64
55
45
达标

西厂界
35.67
55
45
达标

本项目噪声设备设置于厂房内，因此噪声经墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，对周围声环境影响不大。

3.3噪声监测

企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求委托有资质的监测机构，制定本项目噪声监测方案，具体如下：

表4-8 噪声监测计划一览表

监测项目

监测因子

检测点位

监测频次

备注

噪声

等效声级

厂界四周

1次/季度

委托有资质的单位

4、固体废物

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。本项目仅为绿化肥扩建项目产生的固体废物主要为发酵车间活性炭吸附装置产生的废活性炭，属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，为危险废物。本项目产生的废活性炭定期更换，为保证吸附效率，加大更换频次，每季度更换一次，废活性炭产生量约为2.4t/a，暂存于现有的危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。
4.1固体废物产生及处置情况

本项目运营期固体废物产生及处理措施详见下表。

表4-9  项目固体废物产生量及处置方式

序号

废物属性

废物名称

产生量（t/a）

处置方式

废物类别代码

1

危险废物

废活性炭
2.4
交由有资质单位进行处置
HW49其他
900-041-49
本项目运营期产生的固体废物经过采取相应措施后均得到了合理的处置，不会对周围环境造成二次污染。

4.2、固体废物产生量核算

（1）废活性炭

本项目吸附恶臭气体产生的废活性炭，需要定期更换，每季度更换一次，废活性炭产生量约为2.4t/a，暂存于现有的危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。
4.3、防治措施

    本项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭。

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ 2025-2012）及相关规定进行收集、管理、运输及处置。

本项目已建一座占地为20m2的危险废物贮存点，暂存项目产生的危险废物，定期交由有资质单位进行处置，根据现场勘查，本项目依托的危险废物贮存点地面已采取防渗措施，内部四周设置围堰，并按照相关要求张贴标识，为危险废物贮存点，未设置气体收集装置和气体净化设施。现有危险废物贮存点主要贮存危险废物为吸附恶臭气体产生的废活性炭，现有危险废物贮存点最大贮存能力为15t，本次扩建后全厂废活性炭每季度更换一次，废活性炭产生量约为2.4t/a，废活性炭量虽有所增加，但实时贮存量不应超过3吨，仍为危险废物贮存点。综上，现有危险废物贮存点可满足本项目依托利用。
危险废物环境管理要求：

A、全过程管理要求

本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。危险废物暂存过程中满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中的相关规定，危险废物的贮存容器满足下列要求：

1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

6）容器和包装物外表面应保持清洁。

B、危险废物贮存设施的运行与管理按照下列要求执行：

1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

5） 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

综上，采用上述废物处置方式后，拟建项目所产生的固废物均得到有效处理处置，对区域环境无显著不利影响。
5、地下水及土壤环境影响分析

本项目位于吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村，扩建项目位于现有厂区内，占地性质为工业用地，根据实际调查，现有厂区南侧生产车间及厂区内地面已进行水泥硬化防渗，硬化面积为60000m2，北侧厂区包括发酵车间3暂未建成区域，该区域占地面积为19300m2，未进行地面水泥硬化。

未进行水泥硬化区域严格按照防渗措施要求进行施工建设，建设后实现全厂地面水泥防渗，防渗施工应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。本项目厂界500m范围内无居民等环境敏感点。本项目废水不外排，本项目生产绿化肥原料主要为城市污水厂污泥、生物质灰渣、秸秆，本项目原辅料入场后均直接堆存于发酵车间内部，本项目所有城镇污水处理厂污泥含水率为80%，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中含水率要求，其流动性较差，不会自流，贮存于发酵车间与生物质灰渣及秸秆进行掺混，可迅速实现减容，无地面漫流影响途径。

本项目土壤污染途径主要为大气沉降及垂直入渗影响。本项目废气主要为恶臭气体及运输装卸产生的粉尘，不涉及重金属废气，本项目废气经采取本项目环评提出的废气污染治理措施后不会对周围大气环境造成较大影响。本项目厂区及发酵车间地面采取严格防渗处理，发酵车间为密闭结构，车间地面防渗，四周设置围堰，可视为一座发酵池，原料贮存发酵直接在发酵车间内进行，成品含水率为25%～35%，贮存于封闭的成品库内，地面防渗，本项目危险废物利用现有的危险废物贮存点，地面防渗并设置围堰，综上，本项目运营期物料及危险废物等无垂直入渗影响途径；且项目不涉及酸、碱、盐类物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐化。故本项目不会对周围土壤及地下水环境造成较大影响。
因此，本项目严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗建设，日常运行中定期维护，加强日常监管。在采取有效的防渗措施，有效阻止了地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，在正常情况下不会造成地下水、土壤污染。

本项目产品施用林地消纳方案及相关影响分析

依据农安县政府会议纪要，本项目生产的绿化肥拟用于农安县国有林地绿化用肥，本项目出厂绿化肥定期检测应满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T23486中相关指标限值要求，并同时满足《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》中相关要求。

农安县国有林场占地面积为9500公顷，根据实际情况，现有林场需施肥林地面积为6500公顷，林地一般年度施用量控制在6-8kg/m2，根据实际施肥经验按6kg/m2计，故该林地需要绿化肥量为39万吨/年，可保证本项目绿化肥市场需求。

根据林地施肥计划，长春市新阳光有机肥料有限公司派专业人员进行施肥，施肥方式可以采用穴施、沟施和撒施，穴施标准为深度10厘米;沟施深度为20-30厘米，宽30厘米；撒施厚度不得超过3厘米。当天运至现场的绿化肥必须在当天全部施入完毕，不得在林地内、田间地头剩余绿化肥，禁止在林地及周围堆放绿化肥，防止对周边环境造成污染，长春市新阳光有机肥料有限公司对绿化肥的运输量、施用地块位置及施用量做好台账，并报相关管理部门等进行备案;严禁绿化肥在运输过程中遗撒或丢弃。

根据实际调查，本项目生产的绿化肥已于2023年在农安县国有林地进行施用，依据相关监测报告可知，绿化肥检测指标和林地施用后林地土壤、地下水环境监测数据如下：

表4-10 本项目绿化肥检测指标一览表
序号

指标

本项目检测值
限值

1

pH
8.2
中性和碱性土壤（pH≥ 6.5）

2

含水率%
23.4
＜40
3

总养分分［总氮（以 N计）＋总磷（以P2O5 计）＋总钾（以K2O 计）］（%）

4.745
≥3
4

有机物含量
29
25% 

5

粪大肠菌群菌值

7.0×102
＞0.01
6

蠕虫卵死亡率／%
100
＞95

7

总镉（mg/kg干污泥）

未检出
＜20

8

总汞（mg/kg干污泥）

0.514
＜15

9

总铅（mg/kg干污泥）

未检出
＜1000

10

总铬（mg/kg干污泥）

33.0
＜1000

11

总砷（mg/kg干污泥）

1.57
＜75

12

总镍（mg/kg干污泥）

32.2
＜200
13

总锌（mg/kg干污泥）

41.1
＜4000
14
总铜（mg/kg干污泥）

50.4
＜1500
综上，本项目绿化肥产品经检测可以满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T23486中相关指标限值要求。
表4-11 本项目绿化肥施用林地土壤环境质量检测指标一览表
监测项目

林地施肥前
林地施肥后

标准限值

单位

pH
6.94
6.77
/
无纲量
全钾（总钾）
680
685
/
mg/L
有机质
6.23
7.80
20~80
g/kg
有效磷
30.8

54.8

5~60
mg/kg

速效钾
50
51
60~300
mg/kg
砷

6.58
3.33
35
mg/kg

镉

0.095
0.020
<1.2
mg/kg

总铬
30
33
<<250
mg/kg

铜
18
18
<400
mg/kg
铅

24
24
<450
mg/kg
汞
0.04
0.04
<1.5
mg/kg
镍
30
33
<150
mg/kg
锌
32
64
<500
mg/kg
本项目绿化肥施用林地后土壤环境中有效磷有所增加能够满足现有农安县国有林场施肥要求，本项目施肥后林地土壤能够满足《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）中表4 绿化种植土壤重金属含量相关技术要求（本项目施用林地为国有林地属于与人接触较少的林地），不会对周围土壤环境造成二次污染。长春市新阳光有机肥料有限公司施肥过程中严格按照施肥计划及施肥方案进行施肥，并在施肥前后及时对绿化肥产品出厂标准、施用林地区域土壤环境进行监测，防止对周围环境造成二次污染。
综上所述，长春市新阳光有机肥料有限公司绿化肥中各项指标符合《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》以及《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T23486标准中相关指标要求；同时现存林地面积足以消纳公司绿化肥产品量，且农安县国有林场与长春市新阳光有机肥料有限公司已达成长期合作共识。因此长春市新阳光有机肥料有限公司绿化肥采用“土地利用-林地”利用方式可行。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口

(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#发酵废气
	氨气
	除臭喷淋措施+活性炭吸附装置（效率为80%）+15m高排气筒DA003
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	硫化氢
	
	

	
	2#发酵废气
	氨气
	除臭喷淋措施+活性炭吸附装置（效率为80%）+15m高排气筒DA007
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	硫化氢
	
	

	
	3#发酵废气
	氨气
	除臭喷淋措施+活性炭吸附装置（效率为80%）+15m高排气筒DA008
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	硫化氢
	
	

	
	厂界无组织废气
	颗粒物
	厂房封闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	氨气
	厂房封闭
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	硫化氢
	厂房封闭
	

	地表水环境
	不涉及废水产生
	不外排

	声环境
	生产设备、风机等
	噪声
	基础减振、厂房封闭隔声
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放标准

	固体废物
	本项目产生的固体废物主要为发酵车间产生的废活性炭，定期更换，每年更换一次，废活性炭产生量为2.4t/a，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。本项目运营期产生的固体废物经过采取相应措施后均得到了合理的处置，不会对周围环境造成二次污染。

	土壤及地下水污染防治措施
	针对厂区现有的防渗措施加强管理。

本项目发酵车间已采取地面防渗，针对厂区现有的防渗措施加强管理。本项目依托现有危险废物贮存点，采取地面防渗，设置围堰等措施。本项目应定期检查原辅料及危险废物贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的贮存容器和包装物等。本项目主要采取的土壤及地下水污染防治措施为“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”，并对各单元进行分区防渗处理，分区防渗措施如下。

地下水污染防治分区分为简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区。

其中简单防渗区为办公楼；一般防渗区为生产厂房及成品库；重点防渗区为危险废物贮存点。

简单防渗区防治措施为一般地面硬化，一般防渗区防治措施为采取等效黏土防渗层Mb大于1.5m，的渗透系数低于10-7cm/s，重点防渗区防治措施为采取等效黏土防渗层Mb大于6m，的渗透系数低于10-7cm/s。

贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。危险废物贮存库防渗要求还应满足：防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本项目厂区地面分别按照不同的防渗要求完成防渗处理，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	环境风险
防范措施
	无

	其他环境
管理要求
	1、排污口规范化管理方案

本项目应进行废气、固体废物储存场所规范化建设，主要内容如下：

（1）废气排放口

①本项目排气筒应设置环境保护图形标志牌，设置编号铭牌，并注明排放的污染物。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求并便于采样监测。

②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。

③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。

④当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。

（2）固体废物

固体废物贮存场所必须进行规范化建设，设置环境保护图形标志牌。

2、竣工环保验收

项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

3、排污许可要求

按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中相关要求，在启动生产设施或发生实际排污之前申请变更排污许可证。

4、日常监管及监测要求

企业建立环境管理体系，落实环保资金、例行监测制度，做好环境信息统计。

5、环保投资

表5-2 环保投资明细表

序号
项目
措施
投资（万元）

1
施工期
场地硬化
6
2
设备安装
5
3
固体废物
制定固体废物管理台账
3
4
噪声
合理布局，加强对设备的保养、增加减震垫
7
环境风险
风险防范物资购置、布设；定期应急演练等
4
合计
25



六、结论
	本项目产生的污染物均能够得到有效治理，可以使废水达标外排，噪声、废气均达标排放，固体废物得到有效处理、处置，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，可实现各项污染物的达标排放，确保对区域环境质量无显著不利影响。

从环境保护的角度分析，本项目选址合理、建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量

（固体废物产生量）③
	本项目排放量

（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	烟尘
	2.2903
	/
	0.48
	/
	/
	2.7703
	0

	
	SO2
	17.161
	/
	3.53
	/
	/
	20.691
	0

	
	NOx
	18.5292
	/
	3.11
	/
	/
	21.6392
	0

	
	TSP
	4.05
	/
	/
	0.13
	/
	4.18
	+0.13

	
	NH3
	1.914
	/
	/
	0.3969
	/
	2.3109
	+0.3969

	
	H2S
	0.8234
	/
	/
	0.0135
	/
	0.8369
	+0.0135

	废水
	废水量
	0
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	3.505
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	生物质炉渣
	2962.88
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	回收粉尘
	436.926
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	废活性炭
	1
	/
	/
	2.4
	/
	3.4
	+2.4

	
	废布袋
	1.0
	/
	/
	/
	/
	/
	/



绿化肥（粉剂）





翻堆、发酵





污泥、秸秆、生物质灰渣





入场堆存于发酵车间内





粉尘





恶臭气体、噪声





1、产品


绿化肥：26.75


2、废气


颗粒物：0.13


氨气：0.3969


硫化氢：0.0135


3、水蒸气：18.8296





1、绿化肥


城镇污水处理厂污泥：33.4


秸秆：9.55


生物质灰渣：3.17





生产过程





注：� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�=� = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT �①�+� = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT �③�+� = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT �④�-� = 5 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑤�；� = 7 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑦�=� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�-� = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT �①�
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